Техническое задание

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа для отбеливания зубов светодиодная | Требуемые параметры | Требуемое значение | Комп. |  |
| Электропитание, В | В диапазоне 220-240В |
| Частота, Гц | 50 |
| Мощность, вт | не менее 35 и не более 38 |
| Световой спектр, нм | Не менее 450 и не более 465 |
| Мощность свечения, мВТ/см2 | Не менее 180 и не более 195 |
| Сенсорный дисплей | Наличие |
| Источник свет- светодиод синего цвета | Не менее 3светодиодов |
| Режимы работы не менее 3х:   * Постоянный * Импульсный * Одиночный | Соответствие |
| Возможность выбора мощности интенсивности излучения | Не менее 4х делений |
| Сменяемый колпак на головке лампы | Наличие |
| Пошаговая инструкция к применению на дисплее | Наличие |
| Определение полученного оттенка на дисплее | Наличие |
| Возможность настройки времени | Наличие |
| Указание оставшегося времени на дисплее | Наличие |
| Регулировка системы положения в 3х плоскостях | Соответствие |
| Высота, см | Не менее 150 и не более 155 |
| Фиксируемые колесики | Не менее 5 |
| Вес в собранном виде, кг | Не менее 7,5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Комплект для профессионального отбеливания зубов | Требуемые параметры | Требуемое значение | Комп. |  |
| Отбеливающий гель- пероксид водорода, 2шт | Не менее 31% и не более 33% |
| Коффердам жидкий для защиты десен, 2шт | Не более 1,5г |
| Мусс после отбеливания, 2шт | Не более 1,2мл |
| Тайм карта | Не менее 120 минут |
| Ретракторы для губ мягкие, 2шт | Наличие |
| Шкала оттенков, 2шт | Наличие |